Einbaukühlvitrine Green GE-112-54-E R290 EC
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358831 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Isolierglasaufbau, eckig, H in mm: 545, EasyChange-Funktion (kundenseitig), Isolierglas-Seitenteile
- drehzahlgeregelte Lüfter
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, Einlegeboden, höhenverstellbar
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, Aggregat, herausziehbar, Innenwannentasse zur Reinigung entnehmbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, mit Umluft, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1225

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,80
Energieverbrauch/ annum:	2117
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 350
1 x Preisschiene, je Regalboden