Kälteaggregat

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	831 mm
Höhe:	1910 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	800 g
Anschlusswert:	1200 W / 230 V
Energieverbrauch:	14,1 kWh / 24h

Kälteaggregat, Typ 6 für Zellen Serie Z und Z-OB
Achtung: Nicht für Außenaufstellung geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	Typ 6