Unterbauschrank - ungekühlt

Außenmaße:
Breite:	200 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	600 mm

Unterbauelement 
Ausführung wahlweise in 200 mm Breite mit 1 Flaschenschublade, mit vierseitig geschlossenem Schrankraum oder in 400/ 800 und 1200 mm Breite mit dreiseitig geschlossenem Schrankraum 
Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	U9 / 200-1UG-S