Einbauwärmevitrine

Außenmaße:
Breite:	445 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	454 / 644 mm

Ausstellfläche:	0,20 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	1070 W / 230 V

steckerfertige Einbauwärmevitrine
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301
454 mm hoher, eckiger Glasaufbau
Innenwanne für GN 1/1 Behälter bis zu H in mm: 100
kundenseitig mit einschiebbare Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Rückwand innen verspiegelt
bedienseitig mit abnehmbaren Drehtüren aus Spionageglas
Quartz-Wärmebrücken, für eine gleichmäßige trockene Wärme und Einhaltung der geforderten Kerntemperatur
hitzebeständige LED-Beleuchtung mit warmer Farbwiedergabe
elektronische Piktogrammsteuerung, Primärwärme und Stützwärme separat regelbar
umlaufender Einhängerand
Schneidbrett aus Polyhygien auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich
Hinweis:

Vitrinen mit Glasaufbau in schräger Ausführung auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HOT MARIE W GE-44-45 EC

Sonderzubehör:
Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)
Ceranplatte GN 1/1 für Ausstellfläche
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - Deckel, transparent, Polycarbonat