Gas-Multifunktionskocher GMK7 / 22L
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372106 

- multifunktionales Garen, z.B. trockenes Garen wie mit einer Bratplatte, feuchtes Garen wie in einer Kippbratpfanne, Flachbraten wie in der Pfanne oder Einsatz als Bain-Marie
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Ø 60 mm Ablassloch für Entleerung in GN-Behälter
- abgerundete Ecken
- Thermostat-Gasventil, Erdgas-Düsen
- Edelstahl-Bratfläche, plattiert, Stärke in mm: 12
- Piezo-Zündung, Brenner mit Doppelflammenreihe 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	907

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	22 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	95
Nettogewicht (kg):	80 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Deckel, für Multifunktionskocher 22 Liter, B x T x H in mm: 700 x 550 x 20
Schaber für glatte Bratplatten
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Multifunktionskocher, 800 mm-Element, 50 mbar
Zentralsteg, für offene Unterbauten mit B in mm: 800 (1x) und 1200 (2x)
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150