Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1795 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	1252 mm
Tiefe:	560 mm
Höhe:	550 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1110 mm
Bruttoinhalt:	440 l

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Rückwand verzinkt 
innen CNS 1.4301 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt 
mit 2 selbstschließenden und nicht überstehenden Türen 
CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, 90 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Touch-Pad, 3 Stufen Feuchtigkeitssteuerung 
automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an 
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
freiliegender Verdampfer 
serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert 
sockelfähig 
Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken 
innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen 
Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplette herausziehbar 
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap

Typ:	CRIO HPM 3-7011

Sonderzubehör:
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85
1/3 + 2/3 Schubladenset, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700 (CLM 700 und CRIO 700)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Set aus 1 Tragrost, gau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Arbeitplatte Standard für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line
Arbeitplatte mit Aufkantung für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line