Durchfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	880 mm
Tiefe:	1130 mm
Höhe:	2250 mm

Innenmaße:
Breite:	720 mm
Tiefe:	990 mm
Höhe:	1860 mm

Bruttoinhalt:	1200 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	380 g
Anschlusswert:	682 W / 230 V

Umluft-Durchfahrkühlschrank, steckerfertig 
für Hordenwagen der Größe GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, EN 600 x 800 mm 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 
Gehäusestruktur fugenfrei gefertigt 
außen und innen: CNS 1.4301 
interne Stoßfänger: an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem Kunststoff   
selbstschließende Türen, ab 100° feststehend, Türanschlag jeweils rechts 
Schloss, Magnetdichtung(en) 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 65 mm 
elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm 
Luftfeuchtigkeit 3-stufig regelbar (low, medium, high)
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke

Hinweis: 
Glastürmodelle auf Anfrage.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GDKM 1200

Sonderzubehör:
*Hordenwagen GN 2/1 Standard, für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe
B x T x H in mm: 660 x 730 x 1780,
geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C
*Hordenwagen GN 1/1 Standard; für 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, 70 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 450 x 610 x 1680, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C
**Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1, GN 1/1
mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und
beidseitiger Durchschubsperre, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641
*RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)