Glasaufbau, ungekühlt GUK OR-145-53
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484310562 

- für GN 1/1
- Glasaufbau, rund, kundenseitig offen, bedienseitig offen, H in mm: 534, Sicherheitsglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen), 4000 K, Leuchtmittel weiß (spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte auf Anfrage), elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt ohne Lichtschalter
- Sicherheitsglaszwischenbord, +/- 25 mm höhen- und neigungsverstellbar
- Bodenplatte geschlossen
- reinigungsfreundlicher Glasaufbau 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1450
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	534

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	177
Nettogewicht (kg):	159