Gasherd

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Gasherd als Standgerät 
mit 2 x 3,0 kW + 2 x 3,6 kW Gasbrenner 
Unterbau mit Elektrobratofen 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS 
Seiten- und Rückverkleidung aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen 
Brennerdurchmesser: je 60 mm, je Brenner ein separater Piezo-Zündmechanismus und Thermo-Sicherheitselement 
Bratofen mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung aus emailliertem Stahlblech mit Umluftheizung 
Innenverkleidung selbstreinigend, leicht herausnehmbar 
thermostatische Temperaturregelung bis 275 °C (Gas bis 270 °C, zusätzlich mit Zeitgeber) 
serienmäßig mit 1 Rost und 1 emailliertes Backblech 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	GH6 / 4FLUBO

Sonderzubehör:
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 700 mm Breite der Serie SNACK 600  (außer Fritteusen)