Flockeneisbereiter

Außenmaße:
Breite:	564 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	531 mm

Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	480 g
Anschlusswert:	700 W / 230 V
Energieverbrauch:	17,0 kWh / 24h

Flockeneisbereiter als Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
innen patentierte AGION® Antibacteria-Beschichtung 
Produktion von Flocken- bzw. Brucheis mit einer Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt und stets schüttfähig 
vollautomatische Produktionssteuerung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht ausbaufähig 
zylindrischer Spezialverdampfer 
serienmäßig mit 1 x Ablaufschlauch 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bauseitig sind 1 Wasser-Zulauf und 1 Wasser-Ablauf erforderlich.
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.
Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SP 255 L

Sonderzubehör:
*Vorratsbehälter R100
*Vorratsbehälter R130
**Vorratsbehälter R 150 inkl. Kit CBT30EFSD
**Vorratsbehälter R 190 inkl. Kit CBT30EFSD
**Vorratsbehälter R 250 inkl. Kit CBT42EFSD
Fresh Magnum
SP Infarot-Füllstandsmesser

***Fett, weiß, 200 gr, lebensmittelecht, für Flockeneisbereiter