Regenerationsofen RRO 061 C
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437056061 

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Hauptschalter, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Weitere Modelle für GN 2/1 und mit größerem Einschub-Abstand auf Anfrage erhältlich. Das Einhängegestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte sprechen Sie uns an. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	822
Höhe (außen):	855

Tiefe bei geöffneter Tür:	1533

EIGENSCHAFTEN
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	6,30 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
4 x Stellfüße 

SONDERZUBEHÖR
Einhängegestell EN 600 x 400 mm, für RRO, RRT und RRD 061
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für RRO, RRT und RRD 061
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
Untergestell, für RRO 061 / 081 / 101, B x T x H in mm: 790 x 645 x 840
externer Wassertank, anstelle Festwasseranschluss, an der Geräteseite anbringbar