Regenerationsofen GRE 061 C
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437042061 

- für GN 1/1, Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör), wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Hauptschalter, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Kondenswasserwanne (unter der Tür), Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Wassertank gegen Aufpreis möglich. Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. Das Einhängegestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	822

Tiefe bei geöffneter Tür:	1488

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	94 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64
4 x Stellfüße 

SONDERZUBEHÖR
Doppelglastür, für Serie GRE
Innenglas, aufklappbar, Scharniere innenliegend
Stapelkit, für GRE 061
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
Unterbau Wassertank, mit Schubladen, für Wasser und Kondenswasser, 4,0 + 4,0 l, für Serien GRE C und E