Belegstation BLUZ 3-65-3T, IFR
Datenstand: 18.04.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531001475 

- für GN 1/1-150
- zur Kühlung, Lagerung und Zubereitung von Zutaten und Speisen
- einbaufähig
- schräggestellter Ausschnitt, Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- Lüftergeschwindigkeit regelbar, energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse
- 3 x CNS-Deckel, nach oben aufklappbar, isoliert, fixierbar bei 84°, optional auch mit Plexiglaseinsatz
- Arbeitsplatte, fest verschweißt mit integrierter, schräggestellter Belegstation und 20 mm hoher seitlicher Aufkantung zur Fixierung optionaler Polyhygien-Schneidbretter, CNS, Oberfläche seidenmatt gebürstet, Stärke in mm: 50
- 3 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Rahmenheizung, 180° - Öffnung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 440
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1, GN 2/1 und Einbauelementen in verschiedenen Größen (½, ?, ?), nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Installationsfach rechts, B in mm: 280, Installationsleitungen in Installationsfach geführt; elektrische Verdrahtung bis zur Klemmdose
- Verdampfer, mit Umluft, mit spezieller Duplex- Beschichtung,  höchster Korrosionsschutz im Salzspühtest nach DIN EN ISO 9227, an der Rückwand, Dual-Kältesystem mit aktivem Kühlschleier über der Zutatenauslage, Tropftasse unter Verdampfer montiert 
 
Hinweis:
Optional stehen weitere Verdampferausführungen für CO? und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1660
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1190

Breite (innen):	325 | 325 | 325
Tiefe (innen):	530 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung im Korpus und der Belegstation
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
2 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckung ohne seitliche Aufkantung, (ohne Mehrpreis)
Arbeitsplatte, CNS, p. lfd. Meter, H in mm: 40, Aufkantung in mm: 50 möglich, bei Bestellung angeben
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
Ausgleichsblende, CNS, unisoliert, bis 250 mm, fix montiert, nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-100, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-100
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-150, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-150
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-200, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-200
Plexiglaseinsatz BLGE 3 im Klappdeckel eingebaut , Mehrpreis
Quersteg für Vollauszug GN 1/1, fix , zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1, 325 mm
Quersteg für herausnehmbaren Ladeneinsatz GN 1/1, zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Schneidbrett, 3-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 3 Türen
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockelblende, geschraubt, per lfd. Meter, zur Verblendung der Stellfüße
Softclose-Selbsteinzug für Übervollauszüge/je Schublade, Hinweis: Bei Verwendung reduziert sich die Nutztiefe um 75 mm auf einen Vollauszug
Stellfüße 3 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Zwischensteg 176mm (GN 1/9), für den schräggestellten Aufsatz
Übervollauszüge 2Z-65 anstatt 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe 200/200 mm, herausnehmbar, Nutzhöhe in mm: 210/240, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 2Z-65 anstelle 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 210/240, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 3Z-65 anstatt  1 Tür, 1/3-1/3-1/3 Ladenkörbe 100/100/100 mm, herausnehmbar, Nutzhöhe in mm: 110/140/140, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 3Z-65 anstatt 1 Tür, 1/3-1/3-1/3 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 110/140/140, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge FL-65 anstatt 1 Tür, 1/3-2/3 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 110/340, Tragkraft in kg: 60, 2 Flaschentrennstäbe