Tischneutralelement

Außenmaße:
Breite:	350 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	300 mm

Tischneutralelement
mit geschlossener Frontseite
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten
Form und Design passend zu den thermischen Geräten der Serie SNACK 600

Hersteller:	NordCap
Typ:	T6 / GF-350

Sonderzubehör:
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600
Schneidbrett aus Kunststoff, für Neutralelemente der Serie SNACK 600, B x T x H in mm: 345 x 570 x 15
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 350 mm Breite der Serie SNACK 600 (außer Fritteusen)