Wandkühlregal MISTRAL 950 3750 M2
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4547079512375 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- anbaufähig, kanalisierbar
- Grundausstattung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- AC-Lüfter
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende), 4000 K
- Bautiefe in mm: 950, Fronthöhe in mm: 320, integriertes Nachtrollo, manuell
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung
- Verdampfer, Kältleitungen: Ø 10/22 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: 60 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2090

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Dixell-Steuerung XR50CX Syncro, abweichende Kühlstellenregler auf Anfrage möglich
EC-Lüfter, für MISTRAL 3750
Kanalisierung-Kit, für Serie MISTRAL
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 3750, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 5 x Etage
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 3750, Farbton: Rosa, für 5 x Etage
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30
Seitenteil (1), geschlossen, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30
Seitenteil (1), geschlossen, innen verspiegelt, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30
Stoßleiste, für MISTRAL 3750, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig
Warenstopper, Plexiglas, für 1 x Etage, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, für Serie MISTRAL, H in mm: 160
Warentrenner, Plexiglas, H in mm: 200
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle