Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	1030 mm
Tiefe:	870 mm
Höhe:	1200 mm

Innenmaße:
Breite:	585 mm
Tiefe:	740 mm
Höhe:	1070 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1510 mm
Bruttoinhalt:	520 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +15 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
fertig montiert in einem Stück, vorgezogene Decke zum Wetterschutz der Türen und Türdichtungen 
je Abteil eine Flügeltür mit Schloss, Magnetdichtung und einer Einfüllöffnung in der Decke 
Isolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, hinter der Blende montiert, Spritzwasserschutz 
elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten 
Verdampfer mit Expansionsventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt 
Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
außen: IPX2, tropfwassergeschützt 
genaue Positionierung der Mülltonne durch eine robuste Mülltonnenarretierung 
korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer 
mit glatten Innenflächen gefertigt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.
Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!

Hersteller:	NordCap
Typ:	AFK 240-1 Z

Sonderzubehör:
Klappenschloss (1) für Serie AFK
Klappenschloss (1) für Serie AFK