Einbau-Tiefkühlwanne, statisch EIS-TKW 123-E Schiebedeckel
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531001351 

- zur Kühlung und Lagerung von Speiseeis
- Einbaugerät
- zum Einhängen (20 mm Einhängerand)
- Schiebedeckel
- dicht verschweißte Innenkanten
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf 5/4 Zoll, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach unten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat 
 
Hinweis:
Für  Eisschalen verschiedener Größe lt. Belegungsplan geeignet. Bitte geben Sie bei Bestellung die Bestückungswünsche auf. Ein dauerhafter Betrieb mit geöffnetem oder abgenommenem Faltdeckel ist nicht möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1270
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	815

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,41
Energieverbrauch/ annum:	1496 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-12 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Aufpreis für Schiebedeckel mit Isolierglaseinsatz
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.