Heizplatte

Außenmaße:
Breite:	1450 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	120 mm

Temp.-Bereich:
:	+55 bis +75 °C
Anschlusswert:	1000 W / 230 V

Kontaktheizplatte in GN-Aufteilung, mit umlaufendem Einhängerand 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 
Polyurethan-Hartschaumisolierung
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
Ausstellfläche aus Schwarzglas mit darunterliegender Heizplatte

Hersteller:	NordCap
Typ:	HP-GN 4/1