Bankettwagen

Außenmaße:
Breite:	920 mm
Tiefe:	860 mm
Höhe:	1820 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1600 mm

Bankettwagen für 16 x GN 2/1 oder 32 x GN 1/1 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Volltür, Türanschlag links, Schnappverschluss 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung, Temperatur regelbar von 30 - 120 °C   
statisches Beheizungssystem über energiesparenden Drahtwiderstand, der den gesamten Garraum umgibt  
2 Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug auf der Tür 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten 
herausnehmbares Einschubgestell für eine einfache Reinigung 
umlaufender Stoßschutz aus Gummi 
Sicherheitsthermostat für den Garraum  
4 Rollen, 125 mm, 2 davon mit Bremse 
serienmäßig mit 2 GN-Rosten 2/1

Hinweis:
Auf Anfrage auch mit Schienengestell für GN-Behälter erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HHB 096