Hustenschutz

Außenmaße:
Breite:	1160 mm
Tiefe:	430 mm
Höhe:	450 mm

Innenmaße:
Breite:	1110 mm

Hustenschutz 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Bauhöhe: 450 mm 
1 Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in der Tiefe wahlweise fixierbar 
Rundrohrträger mit Ø in mm: 38 und Kontergewinde M20 zur Verschraubung in die bauseitige
Arbeitsplatte (max. Stärke 70 mm) 
elektrische Verkabelung im Rundrohr nach unten lose herausgeführt 
waagerecht durchgehende LED-Beleuchtung unter der Decke, ohne Lichtschalter

Hinweis:
Ausführungen mit geraden und schrägen Scheiben erhalten Sie auf Anfrage.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HS 3/1-45