Elektro-Fritteuse EF9 / 1VB-23L-U1S-P-LS-AC
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392345 

- 1 x V-förmiges Becken, Heizelemente (außen liegend), indirekt beheizt
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- 1 x Schublade
- Deflektoren (außen liegend), integriertes Ölfiltersystem, Edelstahl-Filter, Pumpe
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, automatische Hebe- und Senkfunktion
- automatische Frittier-Programme, Programmspeicherplätze für eigene Programme mit individueller Temperatur- und Zeiteingabe
- Sicherheitsthermostat, thermostatische Temperaturregelung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	1229

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1273

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	18,00 kW | 400 V | 3 N ph | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	96 

SERIENZUBEHÖR
2 x Fritteusenkorb, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
100 Stk. Papierfilter, für erweitertes Filtrations-System für 23 l-Fritteusen, B x T x H in mm: 214 x 691 x 90
2 Fritteusenkörbe, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Fritteusenkorb, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 285 x 352 x 148
Hygienedeckel, für 23 l-Fritteusen (ohne Aussparung für Korbgriffe)
Kaltzonenfilterkorb, für 23 l-Fritteusen
Kit für erweitertes Filtrations-System, für 23 l-Fritteusen, B x T x H in mm: 242 x 514 x 151
Satz Unterstützungsträger (2 Stk.), für 23 l-Fritteusen und Pastakocher der Serie EVO 900, für Rollen
Schlauch für Ölentleerung, über Pumpe, für 23 l-Fritteusen
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150