Backwarenkühltisch (2 Abteile) UBKE 2-56-2T MFL
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000683 

- für EN 600 x 400 mm
- zur Kühlung und Lagerung von Backwaren
- unterbaufähig, einbaufähig
- Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe Türen in mm: 430
- Auflagegestell, für EN-Bleche und Auflageschienen werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, Kondensatorfilter für die Reinigung abnehmbar, maschinengeeignet
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale mit Schmutzabweiser, herausnehmbar, maschinengeeignet, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach links, B in mm: 250, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, maschinengeeignet, Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, 4D-Luftführung, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex- Beschichtung,  höchster Korrosionsschutz im Salzspühtest nach DIN EN ISO 9227 
 
Hinweis:
Lieferung ohne EN-Bleche. Pralinenausführung und Backnormschubladen mit Gerätesonderbreite im Sonderbau erhältlich. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Optional stehen weitere Verdampferausführungen für R452a, EVR, CO? und Sole zur Verfügung. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1280
Tiefe (außen):	760
Höhe (außen):	560

Höhe (Korpus):	560

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	240 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,57
Energieverbrauch/ annum:	572,34
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für EN-Bleche (je Türabteil)
8 x Auflageschienen (2 Stk.) 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, CNS, p. lfd. Meter, H in mm: 40, Aufkantung in mm: 50 möglich, bei Bestellung angeben
Auflagegestell BK-Tische, kippsicher, CNS
Ausgleichsblende, CNS, unisoliert, bis 250 mm, fix montiert, nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Maschinenfach in Sonderabmessungen, Standard 250 mm, möglich bis 400 mm, bitte bei Bestellung angeben
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockelblende, geschraubt, per lfd. Meter, zur Verblendung der Stellfüße
Stellfüße 2 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Zwischenrost Euronorm, 400 x 600 mm gelocht