Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	711 / 711 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
im oberen Bereich:	-2 bis +10 °Cim unteren Bereich:	-2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 90 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen Sichtseiten CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm 
2 getrennt regelbare Crio-Smart-Steuerungen, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, Tauwasserschale am Geräteboden, daher nicht sockelfähig 
wartungs- und servicefreundlicher Kondensator 
tiefgezogener Innenbehälter 
Innenraum mit abgerundeten Ecken 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
verdampferfreier Innenraum 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	KK 702-2 Comfort

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702