Gasherd

Außenmaße:
Breite:	1050 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	300 mm

Gasherd als Tischgerät 
mit 3 x 3,0 kW + 3 x 3,6 kW Gasbrenner 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS 
Seiten- und Rückverkleidung aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen 
Brennerdurchmesser: je 60 mm, je Brenner ein separater Piezo-Zündmechanismus und Thermo-Sicherheitselement 
thermostatische Temperaturregelung bis 270 °C 

Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit
einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GH6 / 6FLT

Sonderzubehör:
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 1050 mm Breite der Serie SNACK 600  (außer Fritteusen)