Wandkühlregal ALASKA 240 H 1950 LED OM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41879000240-1 

 
- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung  
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen  
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech  
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig  
- frontseitiger Rammschutz aus PVC  
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar  
- elektronische Steuerung, Hauptschalter  
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich, elektrische Tauwasserschale: siehe Sonderzubehör  
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 400 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden,&nbsp;1 Bodenauslage, 540 mm tief&nbsp;

Planungshinweis: 
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren. 

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei&nbsp;Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2435
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	1950

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1176 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	310 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
4 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA 120 (1x), 240 (2x) und 360 (3x), 15 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in Standard-RAL-Farbton
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA, Tiefe in mm: 800, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA, T in mm: 800, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 100 / 120 / 240 (2x) und SLIM 100 / SLIM 120 / SLIM 240 (2x), bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 240 / SLIM 240, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Weiß, bitte beachten: Der Handgriff steht 70 mm vor, die Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, Schloss optional