Haubenspülmaschine H8 EG
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406504299 

- Einschub in mm: 440
- zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck und Küchenutensilien
- einwandig
- dreiseitiger Haubengriff, Spülzyklus durch Haubenöffnung jederzeit unterbrechbar
- integrierter atmosphärischer Boiler, regelbare Boilerheizung, CNS-Spül- / -Nachspülarme/ -Düsen
- frontseitig tiefgezogener Waschtank, schräggestellte Wascharme zur Vermeidung von Rücktropfen des Waschwassers
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Starttaste, Piktogrammsteuerung, Soft-Start-Funktion, Bestätigung der ordnungsgemäßen Nachspülung durch grüne "Wash Safe Control"-Anzeige, automatische Erst- und Nachdosierung je Spülzyklus, vorgerüstet für HACCP- und Energiemanagementsystem
- Boilerleistungsanpassung über Bedienfeld ohne Öffnen der Maschine möglich, automatisches Selbstreinigungsprogramm, Selbstdiagnosesystem
- Kaltwasserzulauf für installierten Kaltwasserhahn, mit regelbarem Wasserdurchlauf, Wasserablauf, Ø in mm: 20,5, unten angeordnet
- CNS-Wasch- und Nachspülarme zur Reinigung abschraubbar
- Trockenlauf- und Wassermangelschutz für Heizelemente 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	746
Tiefe (außen):	970
Höhe (außen):	2273

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand und Unterboden geschlossen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	170
Nettogewicht (kg):	150 

SONDERZUBEHÖR
4 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 220 x 220 x 150
Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
Besteckkorb, Kunststoff, braun, mit feinmaschigem Boden, für loses Besteck, für bis zu 100 x Besteckteil,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Filtersystem für H8DD, zum Nachrüsten
Frontpaneel mit Steuerung vorn, anstatt Steuerung auf der Ecke, für einwandige Geräte
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, für 25 x Glas, H x Ø in mm: 120 x 80,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 155
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 220 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 255
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 70 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Kit 100 mm hohe Stellfüße, für Haubenspülmaschine
Rosteinsatz für Spülkörbe, B x T x H in mm: 458 x 458 x 10
Satz mit 8 Besteckbehältern, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 (Angaben je Behälter)
Spülkorb, B x T x H in mm: 500 x 500 x 190
Tablettkorb, Kunststoff, rot, für 7 x Tablett, B x T in mm: 530 x 370, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tassenkorb, Kunststoff, blau, für 24 x Tasse oder 48 x Mokkatasse, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller, Ø in mm: 240 oder 27 x Untertasse, Ø in mm: 150,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, grün, für 12 x Suppenteller, Ø in mm: 240, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Verbindungskit, für Duett-Haubenspülmaschine (manuell)
Zulaufschlauch, mit Edelstahlmantel 2100 mm lang, ausgelegt für Wasserdruck bis zu 10 bar<br />für alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen
externer Wasserenthärter, 12 Liter