Getränke-Selbstbedienungsvitrine Cool Bottle 77-E RG
Datenstand: 22.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358711 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kundenseitig offen, Rückwand geschlossen
- 1 x Vollauszug
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen)
- schräg angeordnete Flaschenrutsche
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserschale
- Flaschenrutsche zur Reinigung herausnehmbar, Maschine zur Wartung / Reinigung hochklappbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Zur Nutzung "Side-by-Side" mit der Serie HOT VARIO geeignet.  Bitte bei Bestellung angeben. Zentralgekühlte Version auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1205
Tiefe (außen):	865
Höhe (außen):	730

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,60
Energieverbrauch/ annum:	1680
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Rollen (anstelle von Stellfüßen), davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, H in mm: 105, für die Serien BASIC PLUS / COMFORT,<br />nur ab Werk montierbar
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt