Hustenschutz mit Wärmebrücke WB HS-3/1-45
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535002 

- zur Montage über Wärmegeräten wie z.B. Bain-Maries oder Wärmeplatten
- ESG-Scheibe, einseitig gebogen
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte, Stärke in mm: 70
- LED-Beleuchtung, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1160
Tiefe (außen):	430
Höhe (außen):	450

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	40