Geschirrspülmaschine PPW
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406506072 

- Einschub in mm: 740
- zur Reinigung von Geschirr, Küchenutensilien, Tabletts, EN- oder GN-Behältern sowie Mehrwegartikeln
- doppelwandige Tür, CNS, zweigeteilt, nach unten aufklappbar und nach oben verschiebbar, isoliert, Offenstellung bei 180°, ergonomischer Griff, gewölbt
- integrierter atmosphärischer Boiler, mit Boosterpumpe für konstante Nachspültemperatur, CNS-Spül- / -Wascharme / -Tankfilter / -Waschtank
- Innenraum, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Starttaste, Piktogrammsteuerung, Soft-Start-Funktion, Bestätigung der ordnungsgemäßen Nachspülung durch grüne "Wash Safe Control"-Anzeige, vorgerüstet für Energiemanagementsystem
- Selbstreinigungsprogramm
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar, Waschtank, Wasch- / Nachspülarme zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	775
Tiefe (außen):	959
Höhe (außen):	1992

Breite (innen):	589
Tiefe (innen):	710
Höhe (innen):	740 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	19,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	244
Nettogewicht (kg):	217