Speiseeisvitrine DOLCE VITA 4-LX
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46543690050 

- elektronische Steuerung
- Außenthermometer, Griff mit Stopper, bedienseitig, zum Feststellen des Gerätes
- manuelle Abtauung 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen. Plexiglas-Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	654
Tiefe (außen):	758
Höhe (außen):	1285

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	146
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,21
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 Korpus, Abdeckung, grauer Kunststoff 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	88
Nettogewicht (kg):	78 

SERIENZUBEHÖR
4 x Behälterabdeckung, Edelstahl, rund
4 x Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich) 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 7,3 l rund, CNS-Eis-Einsatz, Ø x H in mm: 200 x 240
LED Beleuchtungskit DOLCE VITA 6 / 8
Plexiglas Hustenschutz, für DOLCE VITA 4-LX
Rollensatz mit Bremse für DOLCE VITA