COOL-LINE-Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1335 mm
Tiefe:	737 mm
Höhe:	1987 mm

Innenmaße:
Breite:	1295 mm
Tiefe:	480 mm
Höhe:	1301 mm

Ausstellfläche:	2,1 m²
Bruttoinhalt:	940 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+1 bis +5 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	140 g
Anschlusswert:	860 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,5 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen weiß plastifiziertes Stahlblech 
kanalisierbar 
LED-Innenbeleuchtung 
737 mm Bautiefe 
Panorama-Seitenteile 
2 Schiebetüren (nicht selbstschließend) 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung 
4 justierbare Stellfüße 
4 Regalböden, B x T in mm: 1288 x 480 
Wagenstoßleiste in schwarz

Hersteller:	NordCap
Typ:	SJ ECO 14 G-SD

Sonderzubehör:
Regalboden, Edelstahl, JOLLY SLX 14
Frontgitter, weiß, JOLLY SLX 14