Infrarotkochfeld

Außenmaße:
Breite:	325 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	135 mm

Infrarot-Ceranherd als Tischgerät mit 2 Doppelheizzonen, längs angeordnet 
außen: CNS 1.4301 
Kochzone aus 4 mm starker Ceranplatte (je Kochzone Ø in mm: 220) 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige 
4 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	CHL / 2ZLT