Kühlzelle ohne Paneelboden Z 200-140-OB-R
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710602014-0-H-0 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- Grundausstattung ohne Kühlaggregat, optional kombinierbar mit einem entsprechend dimensionierten Split- oder Stopferaggregat
- ohne Paneelboden, sockelfreier Einschub von Hordenwagen möglich 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	1400
Höhe (außen):	2010

Breite (innen):	1800
Tiefe (innen):	1200
Höhe (innen):	1950 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Regalsystem Z 200-140 / 204-144, 2 x Regalelement, mit je 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1675 l 700 x 375 x 1850