Laborkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	625 mm
Höhe:	2060 mm

Innenmaße:
Breite:	490 mm
Tiefe:	480 mm
Höhe:	1490 mm

Bruttoinhalt:	350 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Energieverbrauch:	0,9 (Volltür) kWh / 24h

steckerfertiger Laborkühlschrank mit Umluftkühlung (2 Lüfter)
außen lackiertes Stahlblech in weiß
innen Edelstahl
Volltür, Türanschlag rechts (wechselbar), selbstschließend, Schloss (optional mit Glastür, nur werkseitig möglich, siehe Sonderzubehör)
Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 50 mm
energiesparende LED-Beleuchtung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen, fehlender Stromversorgung und Temperaturfühlerfehlfunktion
48 Stunden Batterie-Backup-System
Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitoring System
Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
automatische Abtauung
serienmäßig mit 5 (max. möglich 10) Tragrosten, pulverbeschichtet in weiß, max. Belastbarkeit je Ablage: 16 kg
serienmäßig mit 4 Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	AKS 427 E

Sonderzubehör:
Bio Chill Rost für Serie AKS
Bio Chill Auszug für Serie AKS
zusätzliches Tragrost für Serie AKS
Gitterkorb für Serie AKS
Backup Batterie für Serie AKS
Glastür für Serie AKS (werkseitig)