Aufsatzkühlvitrine Green AE-80-67-E R290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356380 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- Isolierglasaufbau, eckig, 5-seitig, H in mm: 670
- Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung (1 x pro Etage, horizontal), geschützt angeordnet, Standardfarbe weiß
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rückseitig, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Standardfarbe weiß, weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	810
Höhe (außen):	675

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,10
Energieverbrauch/ annum:	1132
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	149
Nettogewicht (kg):	140 

SERIENZUBEHÖR
1 x Zwischenbord, ESG, neigungsverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterung, pro lfm
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162