Wandkühlregal GALAXY TN 1250 OPEN
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4538050205125 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar
- LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1300
Tiefe (außen):	908
Höhe (außen):	2054

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	970
Nettoinhalt (l):	582 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	24,1
Energieverbrauch/ annum:	8691
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	465
Nettogewicht (kg):	295 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, T in mm: 530
1 x Regalboden, T in mm: 400
2 x Panorama-Seitenteil
4 x Füße, justierbar
4 x Regalboden, T in mm: 450
Nachtrollo, manuell
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
CNS-Außenverkleidung, H205, 1250
CNS-Innenverkleidung, H205, 1250
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 1250
Preisschiene, 5 Etagen, 1250
Produktstopper, 5 Etagen, 1250
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen
Seitenteil, geschlossen, H205
Seitenteil, innen verspiegelt, H205