Labor-Tiefkühltruhe PRO 41
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412306041 

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	915

Breite (Korpus):	1500
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	780

Breite (innen):	1300 | 1100
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	650 | 400 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Mix: R-600a | R-1150
Kältemittel-Füllmenge (g):	195
Anschlusswert (Elektro):	0,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,10
Energieverbrauch/ annum:	2227 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-10 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	97
Nettogewicht (kg):	89 

SONDERZUBEHÖR
Korb, für Serie EL LT / EL XLE / PRO, B x H in mm: 205 x 260
Korb, für Serie EL LT / EL XLE / PRO, B x H in mm: 256 x 260
Korb, für Serie EL LT / EL XLE / PRO, B x H in mm: 267 x 180
Trenngitter für Korb mit B in mm: 205, für Serie EL LT / EL XLE / PRO
Trenngitter für Korb mit B in mm: 256, für Serie EL LT / EL XLE / PRO