Fleischkühlvitrine FKV-F-198 (Aufbau)
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485303007 

- zur Aufhängung | Präsentation von Fleisch
- Schiebetüren (kundenseitig), Isolierglas, selbstschließend, CNS-Rahmen, Rahmenheizung
- durchgehende Bodenabstellfläche
- elektronische Steuerung
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserschale, bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert
- Lamellenverdampfer, CNS, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1980
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	1300

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	607 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 80 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	450
Nettogewicht (kg):	405 

SONDERZUBEHÖR
Schiebehaken
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV
Steckdose 230 V
Steckdose 400 V
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 240 / 265, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg