Einbaukühlvitrine GLR 80-5-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484350355..GE-LED 

 
- zentralgekühlte GreenLine-Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung  
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR  
- innen CNS 1.4301  
- 540 mm hoher, runder Isolierglasaufbau  
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden  
- Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig mit Schiebetüren, kundenseitig mit Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist  
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert  
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte  
- automatische Abtauung  
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung externer Anschluss mit Expansionsventil R 134a und Steuerung, Leitungen herausgeführt  
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar  
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne  
- 1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord  
- tiefe Innenwanne (215 mm), dicht verschweißt  
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	530

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

SONDERZUBEHÖR
Beleuchtung für Fleisch, 14 W
Beleuchtung für Fleisch, 21 W
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, mit Be- und Entlüftung an der Bedienerseite.<br />Bitte beachten Sie die Maßänderungen des Maschinenfachs.