Belegstation BLGE 2-70-2T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48580108872 

- für GN 1/1-150
- schräggestellter Ausschnitt, H in mm: 960, hochklappbar
- CNS-Abdeckung, Stärke in mm: 50
- Arbeitsplatte, CNS, Stärke in mm: 50
- 2 x Volltür, 180° - Öffnung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts, Kondensator-Metallfillter zur Reinigung entnehmbar, spülmaschinentauglich
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1130
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	1130
Tiefe (Korpus):	760
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

Höhe (innen):	490 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,24 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Microlon Schliff, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	169
Nettogewicht (kg):	178 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS
2 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil
4 x Stellfüße, CNS, höhenverstellbar auf Trägerplatte, 85 - 200 mm 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
Quersteg, T in mm: 325, zur individuellen Unterteilung des Ausschnittes
Schneidbrett, 2-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 2 Türen
Schneidbrett, 3-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 3 Türen
Schneidbrett, 4-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 4 Türen