Gasherd

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	850 mm

Gasherd als Standgerät 
mit 4 x 10 kW starken Flower Flame Hochleistungsgasbrennern mit Pilotflamme 
Brennerdurchmesser: 100 mm 
Unterbau mit einem 10 kW starkem Umluft-Gasbratofen mit 2 Einschubebenen, GN 2/1 
2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
IPX4 - spritzwassergeschützt 
Topfgitter aus CNS 1.4301, für Spülmaschinen geeignet 
Umluft-Gasbratofen mit Edelstahlbrennern, Zündflamme und Zündsicherung 
Umluftgebläse für statischen Betrieb abstellbar 
Gas-Regelventile für Brenner und Ofen 
Umluft-Gasbratofen mit gerillter Bodenplatte aus emailliertem Gusseisen, Beheizung durch Edelstahlbrenner
mit selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte 
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsen im Sonderzubehör erhältlich 
höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Hinweis:
Gegenüber einem statischen Ofen erreichen Sie bis zu 100% mehr Produktivität durch Umluftbetrieb und 
2 Einschubebenen! Der GN 2/1 Umluft-Gasbratofen lässt sich durch Lüfterabschaltung auch statisch betreiben. 

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit
einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GH9 / 4F-ULB-S-03

Sonderzubehör:
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392009
GN-Rost 2/1, für Öfen der Serien EVO 700 und 900, B x T in mm: 650 x 530, verchromt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, Herde Serie EVO900
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 900
Grillplatte für Einzelbrenner, gerillt