Hustenschutz HS 4-1-45
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484311202 

- für GN 1/1
- ESG-Scheibe, einseitig gebogen
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte, Stärke in mm: 70
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke), ohne Lichtschalter, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in der Tiefe wahlweise fixierbar 
 
Hinweis:
Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. Lieferung ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1510
Tiefe (außen):	430
Höhe (außen):	450

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,014 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	66
Nettogewicht (kg):	52