Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE DT 190 EXC H135 AIR-35
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453MIL11919052 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten
- Modulsystem, seitlich anreihbar
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, gerade, mit hermetischer Dichtung, nach vorne kippbar, Seitenscheiben aus Doppelverglasung, Front- und Seitenscheiben beheizt, Schiebescheiben aus Plexiglas (bedienseitig)
- doppelte Luftzuleitung
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), 5700 K (Kaltweiß)
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt, 2 x Ablauf zur Reinigung, jeweils rechts und links, Ø in mm: 25 mm
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung für Speiseeis / Kuchen
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- luftgekühlte, hermetische Maschine mit Leitungsverlegung bis 35 m 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontblende, Gitter und Seitenblende auch in verschiedenen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Eisschalen und GN-Bleche nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1826
Tiefe (außen):	1054
Höhe (außen):	1356

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	201 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	EXC - inkl. externer Maschine AIR-35
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	externe Maschine AIR-35, R-452A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Speiseeis: -20 bis 2 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Konditoreiprodukte: 1 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (Signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	310 

SONDERZUBEHÖR
Anbauportionierspüle mit Wasserhahn, für Serie MILLENNIUM
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Frontpaneel-, Seitenblende- und Gitter-Lackierung in RAL-Farbtönen, für MILLENNIUM 2.0 190
Glaszwischenetage, ohne Beleuchtung , für MILLENNIUM 2.0 190 H135
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien MILLENNIUM 2.0 / MILLENNIUM GELATO
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für PANAVISION, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43