Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1402 COMFORT
Datenstand: 17.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729675 

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss (pro Tür), Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griffleiste (pro Tür), Türanschlag links | rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
- je Abteil 1 x CRIO SMART Displaysteuerung, getrennt regelbar
- Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1441
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560 | 560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1515 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1430
Nettoinhalt (l):	1006 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00
Energieverbrauch/ annum:	1427
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	linkes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
 	rechtes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195,5
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
2 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
5 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165
6 x Auflageschienen (2 Stk.)
6 x GN-Tragrost 2/1, B x T in mm: 530 x 650 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 1402
Rollensatz (6 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 50