Pizzakühltisch-Aufsatz

Außenmaße:
Breite:	2625 mm
Tiefe:	324 mm
Höhe:	387 mm

Innenmaße:
Breite:	2140 mm
Tiefe:	243 mm
Höhe:	171 mm

Bruttoinhalt:	84 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	190 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,2 kWh / 24h

steckerfertiger Pizzatischaufsatz mit statischer Kühlung 
außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
Innenraum zur Aufnahme von GN-Behältern 1/4, 1/6 und 1/9 bis 150 mm Höhe geeignet 
3-seitig geschlossener Glasaufsatz als bedien- und kundenseitigem Schutz der Lebensmittel 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung

Hersteller:	NordCap
Typ:	A 2625

Sonderzubehör:
GN 1/4 - 100
*GN-Behälter 1/4 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/4 - Deckel, transparent, Polycarbonat
GN 1/6 - 100
GN 1/6 - 150
GN 1/6 - Deckel transparent, Polycarbonat
GN 1/9 - 100
GN 1/9 - Deckel CNS