Sushi-Kühlvitrine Delicious Sushi 150-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358515 

- Glasaufbau, eckig, kundenseitig offen, mit Glaseinfassung, Rückwand geschlossen, Mirror-Effekt, hochglanzpoliert, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung
- stufenförmige Präsentationsflächen aus Isolierglas
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Innenwannentasse zur Reinigung entnehmbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	1178

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,08 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,14
Energieverbrauch/ annum:	4433
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, mit Preisschiene, T in mm: 655
1 x Isolierglas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 200
1 x Isolierglas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 415 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Prallglaseinheit Sushi Delicious Sushi 150
Seitenscheibeneinheit Delicious Sushi
Zwischenbordeinheit 280mm Delicious Sushi 150
Zwischenbordeinheit 400mm Delicious Sushi 150