Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 M1 1250
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454950220654 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- EC-Lüfter, energiesparend
- 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomische Griffleiste (je Tür), transparent
- 1 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 945, Fronthöhe in mm: 252
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer, Kältleitungen: Ø 12/22 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör). Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2120

Breite (Korpus):	1250
Tiefe (Korpus):	945
Höhe (Korpus):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1059 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF  / LF-T 1250
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF  / LF-T 1250
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, eckig, für ANGEL 1250, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1250, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, , T in mm: 100
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Seitenteil, Panorama, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, geschlossen, links, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Seitenteil, geschlossen, rechts, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Steuerung, Full-System Dixell, Serie ANGEL ANGEL 950-206
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner Bodenauslage, plastifiziert, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206