Panorama-Kühlvitrine PV 350 R LED
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45523502 

- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	594
Tiefe (außen):	654
Höhe (außen):	1804

Tiefe bei geöffneter Tür:	1243

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	350 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,23
Energieverbrauch/ annum:	1809
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, lackiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	166
Nettogewicht (kg):	141 

SERIENZUBEHÖR
1 x Drehgestell
4 x Rollen, 2 davon feststellbar
6 x Glastablett, rund, fixiert, unteres mit Spiegel, Ø in mm: 430 

SONDERZUBEHÖR
Spiegelglas (1), seitlich, für PV 350 / 350 R
Spiegelglas, rückseitig, für PV 350 / 350 R