Tiefkühl-Lagerschrank LF 620 INOX ECO POWER
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465150610 

- zuschaltbarer Lüfter
- 1 x Volltür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, elektronisches Thermostat
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach unten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	730
Tiefe (außen):	934
Höhe (außen):	1985

Tiefe bei geöffneter Tür:	1500

Breite (innen):	540
Tiefe (innen):	730
Höhe (innen):	1420 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	600
Nettoinhalt (l):	451 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,50
Energieverbrauch/ annum:	1277
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-10 bis -25 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	158
Nettogewicht (kg):	137 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schloss
2 x Füße, justierbar
4 x Rollen
5 x Auflageschienen (2 Stk.)
5 x GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene links
Auflageschiene rechts
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Konditorei-Kit für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner
Rollensatz (4 Stk., 2 davon feststellbar) für LF 620 ECO POWER
Stellfüße (4 Stk.) für LF 620 ECO POWER
Türanschlag-Wechselkit für LF 620 INOX und LF 620-U INOX