Einbauwärmevitrine

Außenmaße:
Breite:	1465 mm
Tiefe:	646 / 918 mm
Höhe:	454 / 757 mm

Ausstellfläche:	0,69 m²

Temp.-Bereich:
:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	3920 W / 400 V

Einbauwärmevitrine mit 3 Klima-Arten in einem Gerät 
zum Einschieben in bauseitige Verkleidung 
Wechsel zwischen Bedien- und Selbstbedienungsvitrine durch einschiebbares Frontglas 
regelbare Feuchtigkeitszufuhr, einfache Wassernachfüllung über Bedienseite 
bedienseitig mit Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig mit Verspiegelung 
hochklappbare Heizplatte und Glasdeckel 
visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit 
hitzebeständige LED-Beleuchtung – 2700 Kelvin 
serienmäßig mit Wassernachfüllbehälter

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.
Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BASIC E-146-45 - Slide in